(module "G8NW2H12VDC" (layer F.Cu)
  (descr "G8NW-2H12VDC-3")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at -6.200 4.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -6.200 4.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G8NW2H12VDC" (at -6.200 4.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.400 -2.4) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.400 -2.4) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.400 2.4) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.400 2.4) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 8.2) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.400 5.8) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.400 5.8) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.400 10.6) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -8.400 10.6) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G8NW-2H12VDC.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
