(module "G8P1A4PDC12" (layer F.Cu)
  (descr "G8P-1A4P-DC12-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 9.900 -4.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 9.900 -4.2) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G8P1A4PDC12" (at 9.900 -4.2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.300 3.8) (size 3.450 3.450) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 22.900 3.8) (size 3.450 3.450) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.760 -14) (size 3.450 3.450) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -10.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G8P-1A4P-DC12.stp
    (at (xyz 1.0275590701366 -0.37440945782999 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
