(module easyeda2kicad:DIO-BG-TH_GBU (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIO-BG-TH_GBU (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole oval (at -2.54 0.00 180.00) (size 3.00 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.200148 0.700024))
	(pad 1 thru_hole oval (at -7.62 0.00 180.00) (size 3.00 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.200148 0.700024))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0.00 180.00) (size 3.00 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.200148 0.700024))
	(pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0.00 180.00) (size 3.00 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.200148 0.700024))
	(fp_text user + (at -7.00 3.60 180.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user - (at 8.65 3.85 180.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/GBU6K_B0_100A2/GBU6K_B0_100A2.3dshapes/DIO-BG-TH_GBU.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.530 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)