(module GCT_FFC2B35-10-G_REVA2 (layer F.Cu) (tedit 6978D91B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.125 -7.285 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_FFC2B35-10-G_REVA2 (at 8.67 -5.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.75 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.75 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -0.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.75 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 1.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.75 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.25 -3.25) (size 0.3 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -4.15 0.0) (size 1.8 2.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 4.15 0.0) (size 1.8 2.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)