(module GCT_SIM8051-6-0-14-00-X-REVD (layer F.Cu) (tedit 64DBCE42)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.07189 -8.05924 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_SIM8051-6-0-14-00-X-REVD (at 22.33574 8.73378 0) (layer F.Fab))
  (pad C1 smd rect (at 2.54 5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C2 smd rect (at 0.0 5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C3 smd rect (at -2.54 5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C4 smd rect (at 5.3 0.0) (size 1.0 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C5 smd rect (at 2.54 -5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C6 smd rect (at 0.0 -5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C7 smd rect (at -2.54 -5.9) (size 1.0 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad C8 smd rect (at -5.3 0.0) (size 1.0 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)