(module GCT_USB2066-05-RBHM-XX-STB-00-00-A_REVD (layer F.Cu) (tedit 65BF8784)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.63513 -5.46213 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB2066-05-RBHM-XX-STB-00-00-A_REVD (at 35.232835 7.250095 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -2.6) (size 0.5 2.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 -2.6) (size 0.5 2.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 -2.6) (size 0.5 2.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 -2.6) (size 0.5 2.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 -2.6) (size 0.5 2.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 4.45 3.0) (size 2.0 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 4.45 -2.5) (size 2.0 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -4.45 3.0) (size 2.0 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -4.45 -2.5) (size 2.0 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)