(module GCT_USB4085-GF-A_REVB (layer F.Cu) (tedit 64A44CD2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.85 -8.555 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB4085-GF-A_REVB (at 8.31 -6.95 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 thru_hole circle (at -2.975 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -2.125 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at -1.275 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at -0.425 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at 0.425 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at 1.275 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A9 thru_hole circle (at 2.125 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A12 thru_hole circle (at 2.975 -4.36) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.975 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 2.125 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 1.275 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.425 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.425 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -1.275 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -2.125 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.975 -3.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.325 0.0) (size 0.9 1.7) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.325 0.0) (size 0.9 1.7) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.325 -3.38) (size 0.9 2.4) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.325 -3.38) (size 0.9 2.4) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.315 1.57) (layer F.Fab))
)