(module GCT_USB4105-GF-A-120 (layer F.Cu) (tedit 68D561B0)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.825 -8.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB4105-GF-A-120 (at 7.7 -7.135 0) (layer F.Fab))
  (pad SH3 thru_hole custom (at -4.32 0.0) (size 1.0 1.0) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.5 0.0)
          (xy -0.5 -0.4)
          (xy -0.499 -0.426)
          (xy -0.497 -0.452)
          (xy -0.494 -0.478)
          (xy -0.489 -0.504)
          (xy -0.483 -0.529)
          (xy -0.476 -0.555)
          (xy -0.467 -0.579)
          (xy -0.457 -0.603)
          (xy -0.446 -0.627)
          (xy -0.433 -0.65)
          (xy -0.419 -0.672)
          (xy -0.405 -0.694)
          (xy -0.389 -0.715)
          (xy -0.372 -0.735)
          (xy -0.354 -0.754)
          (xy -0.335 -0.772)
          (xy -0.315 -0.789)
          (xy -0.294 -0.805)
          (xy -0.272 -0.819)
          (xy -0.25 -0.833)
          (xy -0.227 -0.846)
          (xy -0.203 -0.857)
          (xy -0.179 -0.867)
          (xy -0.155 -0.876)
          (xy -0.129 -0.883)
          (xy -0.104 -0.889)
          (xy -0.078 -0.894)
          (xy -0.052 -0.897)
          (xy -0.026 -0.899)
          (xy 0.0 -0.9)
          (xy 0.026 -0.899)
          (xy 0.052 -0.897)
          (xy 0.078 -0.894)
          (xy 0.104 -0.889)
          (xy 0.129 -0.883)
          (xy 0.155 -0.876)
          (xy 0.179 -0.867)
          (xy 0.203 -0.857)
          (xy 0.227 -0.846)
          (xy 0.25 -0.833)
          (xy 0.272 -0.819)
          (xy 0.294 -0.805)
          (xy 0.315 -0.789)
          (xy 0.335 -0.772)
          (xy 0.354 -0.754)
          (xy 0.372 -0.735)
          (xy 0.389 -0.715)
          (xy 0.405 -0.694)
          (xy 0.419 -0.672)
          (xy 0.433 -0.65)
          (xy 0.446 -0.627)
          (xy 0.457 -0.603)
          (xy 0.467 -0.579)
          (xy 0.476 -0.555)
          (xy 0.483 -0.529)
          (xy 0.489 -0.504)
          (xy 0.494 -0.478)
          (xy 0.497 -0.452)
          (xy 0.499 -0.426)
          (xy 0.5 -0.4)
          (xy 0.5 0.0)
          (xy 0.5 0.4)
          (xy 0.499 0.426)
          (xy 0.497 0.452)
          (xy 0.494 0.478)
          (xy 0.489 0.504)
          (xy 0.483 0.529)
          (xy 0.476 0.555)
          (xy 0.467 0.579)
          (xy 0.457 0.603)
          (xy 0.446 0.627)
          (xy 0.433 0.65)
          (xy 0.419 0.672)
          (xy 0.405 0.694)
          (xy 0.389 0.715)
          (xy 0.372 0.735)
          (xy 0.354 0.754)
          (xy 0.335 0.772)
          (xy 0.315 0.789)
          (xy 0.294 0.805)
          (xy 0.272 0.819)
          (xy 0.25 0.833)
          (xy 0.227 0.846)
          (xy 0.203 0.857)
          (xy 0.179 0.867)
          (xy 0.155 0.876)
          (xy 0.129 0.883)
          (xy 0.104 0.889)
          (xy 0.078 0.894)
          (xy 0.052 0.897)
          (xy 0.026 0.899)
          (xy 0.0 0.9)
          (xy -0.026 0.899)
          (xy -0.052 0.897)
          (xy -0.078 0.894)
          (xy -0.104 0.889)
          (xy -0.129 0.883)
          (xy -0.155 0.876)
          (xy -0.179 0.867)
          (xy -0.203 0.857)
          (xy -0.227 0.846)
          (xy -0.25 0.833)
          (xy -0.272 0.819)
          (xy -0.294 0.805)
          (xy -0.315 0.789)
          (xy -0.335 0.772)
          (xy -0.354 0.754)
          (xy -0.372 0.735)
          (xy -0.389 0.715)
          (xy -0.405 0.694)
          (xy -0.419 0.672)
          (xy -0.433 0.65)
          (xy -0.446 0.627)
          (xy -0.457 0.603)
          (xy -0.467 0.579)
          (xy -0.476 0.555)
          (xy -0.483 0.529)
          (xy -0.489 0.504)
          (xy -0.494 0.478)
          (xy -0.497 0.452)
          (xy -0.499 0.426)
          (xy -0.5 0.4)
          (xy -0.5 0.0)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH4 thru_hole custom (at 4.32 0.0) (size 1.0 1.0) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.5 0.0)
          (xy -0.5 -0.4)
          (xy -0.499 -0.426)
          (xy -0.497 -0.452)
          (xy -0.494 -0.478)
          (xy -0.489 -0.504)
          (xy -0.483 -0.529)
          (xy -0.476 -0.555)
          (xy -0.467 -0.579)
          (xy -0.457 -0.603)
          (xy -0.446 -0.627)
          (xy -0.433 -0.65)
          (xy -0.419 -0.672)
          (xy -0.405 -0.694)
          (xy -0.389 -0.715)
          (xy -0.372 -0.735)
          (xy -0.354 -0.754)
          (xy -0.335 -0.772)
          (xy -0.315 -0.789)
          (xy -0.294 -0.805)
          (xy -0.272 -0.819)
          (xy -0.25 -0.833)
          (xy -0.227 -0.846)
          (xy -0.203 -0.857)
          (xy -0.179 -0.867)
          (xy -0.155 -0.876)
          (xy -0.129 -0.883)
          (xy -0.104 -0.889)
          (xy -0.078 -0.894)
          (xy -0.052 -0.897)
          (xy -0.026 -0.899)
          (xy 0.0 -0.9)
          (xy 0.026 -0.899)
          (xy 0.052 -0.897)
          (xy 0.078 -0.894)
          (xy 0.104 -0.889)
          (xy 0.129 -0.883)
          (xy 0.155 -0.876)
          (xy 0.179 -0.867)
          (xy 0.203 -0.857)
          (xy 0.227 -0.846)
          (xy 0.25 -0.833)
          (xy 0.272 -0.819)
          (xy 0.294 -0.805)
          (xy 0.315 -0.789)
          (xy 0.335 -0.772)
          (xy 0.354 -0.754)
          (xy 0.372 -0.735)
          (xy 0.389 -0.715)
          (xy 0.405 -0.694)
          (xy 0.419 -0.672)
          (xy 0.433 -0.65)
          (xy 0.446 -0.627)
          (xy 0.457 -0.603)
          (xy 0.467 -0.579)
          (xy 0.476 -0.555)
          (xy 0.483 -0.529)
          (xy 0.489 -0.504)
          (xy 0.494 -0.478)
          (xy 0.497 -0.452)
          (xy 0.499 -0.426)
          (xy 0.5 -0.4)
          (xy 0.5 0.0)
          (xy 0.5 0.4)
          (xy 0.499 0.426)
          (xy 0.497 0.452)
          (xy 0.494 0.478)
          (xy 0.489 0.504)
          (xy 0.483 0.529)
          (xy 0.476 0.555)
          (xy 0.467 0.579)
          (xy 0.457 0.603)
          (xy 0.446 0.627)
          (xy 0.433 0.65)
          (xy 0.419 0.672)
          (xy 0.405 0.694)
          (xy 0.389 0.715)
          (xy 0.372 0.735)
          (xy 0.354 0.754)
          (xy 0.335 0.772)
          (xy 0.315 0.789)
          (xy 0.294 0.805)
          (xy 0.272 0.819)
          (xy 0.25 0.833)
          (xy 0.227 0.846)
          (xy 0.203 0.857)
          (xy 0.179 0.867)
          (xy 0.155 0.876)
          (xy 0.129 0.883)
          (xy 0.104 0.889)
          (xy 0.078 0.894)
          (xy 0.052 0.897)
          (xy 0.026 0.899)
          (xy 0.0 0.9)
          (xy -0.026 0.899)
          (xy -0.052 0.897)
          (xy -0.078 0.894)
          (xy -0.104 0.889)
          (xy -0.129 0.883)
          (xy -0.155 0.876)
          (xy -0.179 0.867)
          (xy -0.203 0.857)
          (xy -0.227 0.846)
          (xy -0.25 0.833)
          (xy -0.272 0.819)
          (xy -0.294 0.805)
          (xy -0.315 0.789)
          (xy -0.335 0.772)
          (xy -0.354 0.754)
          (xy -0.372 0.735)
          (xy -0.389 0.715)
          (xy -0.405 0.694)
          (xy -0.419 0.672)
          (xy -0.433 0.65)
          (xy -0.446 0.627)
          (xy -0.457 0.603)
          (xy -0.467 0.579)
          (xy -0.476 0.555)
          (xy -0.483 0.529)
          (xy -0.489 0.504)
          (xy -0.494 0.478)
          (xy -0.497 0.452)
          (xy -0.499 0.426)
          (xy -0.5 0.4)
          (xy -0.5 0.0)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH1 thru_hole oval (at -4.32 -4.18) (size 1.0 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 4.32 -4.18) (size 1.0 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.89 -3.68) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.89 -3.68) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1_B12 smd rect (at -3.2 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1_A12 smd rect (at 3.2 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4_B9 smd rect (at -2.4 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4_A9 smd rect (at 2.4 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_arc (start -4.32 -0.4) (end -4.02 -0.4) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.02 -0.4) (end -4.02 0.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 0.4) (end -4.32 0.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 0.4) (end -4.62 0.4) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.62 0.4) (end -4.62 -0.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 -0.4) (end -4.32 -0.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 -0.4) (end 4.62 -0.4) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.62 -0.4) (end 4.62 0.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 0.4) (end 4.32 0.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 0.4) (end 4.02 0.4) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.02 0.4) (end 4.02 -0.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 -0.4) (end 4.32 -0.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.4 2.5) (layer F.Fab))
)