(module GCT_USB4105-GF-A (layer F.Cu) (tedit 66A7C35E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.825 -8.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB4105-GF-A (at 5.16 -7.135 0) (layer F.Fab))
  (pad SH3 thru_hole roundrect (at -4.32 0.0) (size 1.0 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole roundrect (at 4.32 0.0) (size 1.0 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -4.32 -4.18) (size 1.0 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 4.32 -4.18) (size 1.0 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.89 -3.68) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.89 -3.68) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1_B12 smd rect (at -3.2 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1_A12 smd rect (at 3.2 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4_B9 smd rect (at -2.4 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4_A9 smd rect (at 2.4 -4.755) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -4.755) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.4 2.5) (layer F.Fab))
)