(module GCT_USB4515-GF-A_REVA (layer F.Cu) (tedit 6470B8BC)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.245 -8.755 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB4515-GF-A_REVA (at 6.915 -7.195 0) (layer F.Fab))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 -4.95) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -4.95) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.52 -4.95) (size 0.76 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.52 -4.95) (size 0.76 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -0.5 -4.95) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 0.5 -4.95) (size 0.7 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.62 0.0) (size 1.1 2.1) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 5.62 0.0) (size 1.1 2.1) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -5.62 -4.0) (size 1.1 1.7) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 5.62 -4.0) (size 1.1 1.7) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 6.64 1.4) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -6.62 1.55) (end -4.62 1.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.62 1.55) (end -4.62 -4.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.95 -4.15) (end 3.95 -4.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.62 -4.15) (end 4.62 1.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.62 1.55) (end 6.62 1.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.93635620697 -4.24364379303) (end -4.03 -4.23) (angle -73.4208) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.31957614734 -4.1499990866) (end -4.03 -4.23) (angle -164.556) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.93635620697 -4.24364379303) (end 4.03 -4.23) (angle 73.4208) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.31957614734 -4.1499990866) (end 4.03 -4.23) (angle 164.556) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)