(module GCT_USB4520-03-0-A_REVA (layer F.Cu) (tedit 658662EB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.375 -9.045 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GCT_USB4520-03-0-A_REVA (at 9.155 -7.385 0) (layer F.Fab))
  (pad A1_B12 smd rect (at -3.2 -5.15) (size 0.6 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4_B9 smd rect (at -2.4 -5.15) (size 0.6 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -5.15) (size 0.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4_A9 smd rect (at 2.4 -5.15) (size 0.6 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1_A12 smd rect (at 3.2 -5.15) (size 0.6 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole oval (at -5.62 0.0) (size 0.95 1.9) (drill oval 0.6 1.8) (layers *.Cu))
  (pad S2 thru_hole oval (at 5.62 -4.0) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu))
  (pad S3 thru_hole oval (at -5.62 -4.0) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu))
  (pad S4 thru_hole oval (at 5.62 0.0) (size 0.95 1.9) (drill oval 0.6 1.8) (layers *.Cu))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 6.46 1.49) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -6.52 1.6) (end -4.62 1.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.62 1.6) (end -4.62 -4.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.2575 -4.6375) (end -4.295 -5.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.2725 -4.6975) (end -3.97 -4.72) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.835 -4.735) (end -3.82 -4.6) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.82 -4.6) (end 3.82 -4.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.835 -4.735) (end 3.82 -4.6) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.2725 -4.6975) (end 4.295 -5.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.2575 -4.6375) (end 4.62 -4.6) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.62 -4.6) (end 4.62 1.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.62 1.6) (end 6.36 1.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)