(module easyeda2kicad:RELAYS-TH_GR-2C (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -12.38) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAYS-TH_GR-2C (at 0 12.38) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -6.60 -8.38 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 4 thru_hole oval (at 6.60 -8.38 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 5 thru_hole oval (at -6.60 -4.27 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 8 thru_hole oval (at 6.60 -4.27 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 9 thru_hole oval (at 6.60 2.03 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 12 thru_hole oval (at -6.60 2.03 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 13 thru_hole oval (at -6.60 8.38 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(pad 14 thru_hole oval (at 6.60 8.38 0.00) (size 3.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.6999945999999997 0.700024))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/GR-2C-AC230V/GR-2C-AC230V.3dshapes/RELAYS-TH_GR-2C.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)