(module easyeda2kicad:WQFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.01) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WQFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.8 (at 0 6.01) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -2.01 -0.98 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -2.01 -0.33 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -2.01 0.33 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -2.01 0.98 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -0.98 2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -0.33 2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 0.33 2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.98 2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 2.01 0.98 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 2.01 0.33 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 2.01 -0.33 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 2.01 -0.98 0.00) (size 0.84 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 0.98 -2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 0.33 -2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -0.33 -2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -0.98 -2.01 0.00) (size 0.36 0.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.76 2.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/GS2989-INTE3/GS2989-INTE3.3dshapes/WQFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.8.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)