(module GSB316441CEU (layer F.Cu) (tedit 6343E3F4)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 0 3.2) (layer F.Fab))
  (pad None thru_hole circle (at 2.25 0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -2.25 0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -5.85 0) (size 1.5 3.5) (drill 0.9 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 5.85 0) (size 1.5 3.5) (drill 0.9 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4 -2.84) (size 0.8 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
