(footprint GY-521 (layer F.Cu) (tedit 64670623)
  (descr "")
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "GY-521" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad SDA thru_hole oval (at -8.89 -1.27) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad XDA thru_hole oval (at -8.89 1.27) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SCL thru_hole oval (at -8.89 -3.81) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND thru_hole oval (at -8.89 -6.35) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VCC thru_hole oval (at -8.89 -8.89) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad XCL thru_hole oval (at -8.89 3.81) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ADO thru_hole oval (at -8.89 6.35) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad INT thru_hole oval (at -8.89 8.89) (size 3.556 1.778) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "x" (at 1.905 8.89) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "y" (at -1.27 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "ITG/MPU" (at 3.81 1.27) (layer F.SilkS))
)