(module "HBS510HF" (layer F.Cu)
  (descr "HBS510-HF-1")
  (tags "Bridge Rectifier")
  (attr smd)
  (fp_text reference BR** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HBS510HF" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 2.750 -4.46 90) (size 1.500 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.750 4.46 90) (size 1.500 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.750 4.46 90) (size 1.500 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.750 -4.46 90) (size 1.500 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HBS510-HF.stp
    (at (xyz 0 0 0.037401574333822))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
