(module HC-SR501 (layer F.Cu) (tedit 643ED43D)
  (fp_text reference U2 (at 0 2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HC-SR501 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -14.5 -10) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -14.5 -7.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -14.5 -5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.5 10) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.5 10) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 15 1) (size 2 2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -15 1) (size 2 2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
