(module easyeda2kicad:CONN-SMD_HC-XH-4AWT (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_HC-XH-4AWT (at 0 7.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.75 -3.40 0.00) (size 1.30 4.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.25 -3.40 0.00) (size 1.30 4.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.25 -3.40 0.00) (size 1.30 4.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.75 -3.40 0.00) (size 1.30 4.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -6.95 3.40 0.00) (size 1.80 3.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 6.95 3.40 0.00) (size 1.80 3.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HC-XH-4AWT/HC-XH-4AWT.3dshapes/CONN-SMD_HC-XH-4AWT.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)