(module "HCPL2200300E" (layer F.Cu)
  (descr "HCPL-2200-300E")
  (tags "Phototransistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HCPL2200300E" (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.810 4.45 90) (size 2.000 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.270 4.45 90) (size 2.000 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.270 4.45 90) (size 2.000 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.810 4.45 90) (size 2.000 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.810 -4.45 90) (size 2.000 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.270 -4.45 90) (size 2.000 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.270 -4.45 90) (size 2.000 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.810 -4.45 90) (size 2.000 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HCPL-2631-300E.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
