(module "HD0519THTR" (layer F.Cu)
  (descr "HD05-19-TH-TR-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.279) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.279) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HD0519THTR" (at 0.000 -0.279) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 4.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.000 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.500 -5.25 0) (size 0.280 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.250 -4.49) (size 4.275 4.275) (drill 2.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -7.250 -4.49) (size 4.275 4.275) (drill 2.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.250 1.47) (size 3.420 3.420) (drill 2.28) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -7.250 1.47) (size 3.420 3.420) (drill 2.28) (layers *.Cu *.Mask))
  (model HD05-19-TH-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
