(module "HD0719RVSMSMTTR" (layer F.Cu)
  (descr "HD07-19-RVS-MSMT-TR-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.500 3.339) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.500 3.339) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HD0719RVSMSMTTR" (at 4.500 3.339) (layer F.SilkS) hide)
  (pad P1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2 thru_hole circle (at 0.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P3 thru_hole circle (at 1.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P4 thru_hole circle (at 1.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P5 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P6 thru_hole circle (at 2.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P7 thru_hole circle (at 3.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P8 thru_hole circle (at 3.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P9 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P10 thru_hole circle (at 4.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P11 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P12 thru_hole circle (at 5.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P13 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P14 thru_hole circle (at 6.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P15 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P16 thru_hole circle (at 7.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P17 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P18 thru_hole circle (at 8.500 -1.5) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P19 thru_hole circle (at 9.000 -0) (size 0.850 0.850) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -2.750 -0.9) (size 4.005 4.005) (drill 2.67) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 11.750 -0.9) (size 4.005 4.005) (drill 2.67) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -4.750 6.08) (size 2.955 2.955) (drill 1.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 13.750 6.08) (size 2.955 2.955) (drill 1.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (model HD07-19-RVS-MSMT-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
