(module easyeda2kicad:WSON-6_L3.0-W3.0-P0.95-TL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-6_L3.0-W3.0-P0.95-TL-EP (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.55 -1.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.55 0.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.55 1.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.55 -1.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.55 0.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.55 1.00 -90.00) (size 0.56 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.00 0.00 0.00) (size 1.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HDC1080DMBT/HDC1080DMBT.3dshapes/WSON-6_L3.0-W3.0-H0.8-P0.95.wrl"
		(offset (xyz -914.180 685.760 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)