(module easyeda2kicad:HDMI-SMD_HDMI-19PIN-043 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.38) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDMI-SMD_HDMI-19PIN-043 (at 0 7.38) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 19 smd rect (at -4.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -4.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -3.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -3.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -2.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -2.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 2.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.00 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 4.50 -3.38 0.00) (size 0.30 2.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 thru_hole oval (at -7.25 -2.62 0.00) (size 1.50 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 2.6999945999999997))
	(pad 20 thru_hole oval (at -7.25 3.38 0.00) (size 1.50 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.6999966))
	(pad 20 thru_hole oval (at 7.25 3.38 0.00) (size 1.50 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.6999966))
	(pad 20 thru_hole oval (at 7.25 -2.62 0.00) (size 1.50 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 2.6999945999999997))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HDMI 19PIN 043/HDMI 19PIN 043.3dshapes/HDMI-SMD_HDMI-9PIN-043.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.820 2.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)