(module easyeda2kicad:HDMI-SMD_19P-P0.40-H-F_HDMI-519 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDMI-SMD_19P-P0.40-H-F_HDMI-519 (at 0 6.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 10 smd oval (at 0.00 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 0.40 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.80 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 1.20 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.60 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 2.00 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 2.40 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 2.80 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 3.20 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at 3.60 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at -0.40 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -0.80 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -1.20 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -1.60 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -2.00 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -2.40 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd oval (at -2.80 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd oval (at -3.20 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd oval (at -3.60 -2.94 0.00) (size 0.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 thru_hole oval (at 5.42 2.94 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.6499860000000001 1.3999972))
	(pad 21 thru_hole oval (at -5.42 2.94 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.6499860000000001 1.3999972))
	(pad 22 thru_hole oval (at 5.42 -1.56 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.6499860000000001 1.3999972))
	(pad 23 thru_hole oval (at -5.42 -1.56 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.6499860000000001 1.3999972))
	(pad "" thru_hole circle (at -3.75 -0.76) (size 1.00 1.00) (drill 1.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 3.75 -0.76) (size 1.00 1.00) (drill 1.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HDMI-519/HDMI-519.3dshapes/HDMI-SMD_19P-P0.40-H-F_HDMI-519.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.950 1.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)