(module dover_kicad:HDR-SMD_6P-P1.27-V-M-R2-C3-LS5.3 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDR-SMD_6P-P1.27-V-M-R2-C3-LS5.3 (at 0 5.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 smd rect (at 1.27 -1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.27 1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.27 -1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.27 1.95 0.00) (size 0.74 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${DOVER_KICAD}/dover_kicad.3dshapes/HDR-SMD_6P-P1.27-V-M-R2-C3-LS5.3.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)