(module "HDRV14W64P254_2X7_1778X495X927P" (layer F.Cu)
  (descr "TSW-107-24-L-D")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HDRV14W64P254_2X7_1778X495X927P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TSW-107-24-L-D.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
