(module "HDSM431W" (layer F.Cu)
  (descr "HDSM-431W-1")
  (tags "Display")
  (attr smd)
  (fp_text reference DS** (at -0.100 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.100 0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HDSM431W" (at -0.100 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.800 7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.900 7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.900 7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.800 7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.800 -7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.900 -7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.000 -7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.900 -7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.800 -7.7 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HDSM-431W.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
