(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HE3351A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HE3351A (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -10.16 0.00 180.00) (size 2.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at -5.08 -0.00 180.00) (size 2.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at 5.08 -0.00 180.00) (size 2.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at 10.16 0.00 180.00) (size 2.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HE3351A2400/HE3351A2400.3dshapes/RELAY-TH_HE3351A.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)