(module HFD2012SL2D (layer F.Cu) (tedit 63228F74)
  (descr HFD2/012-S-L2-D-4_1)
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference REF** (at 8.9662 -10.16) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HFD2012SL2D (at 9.3218 2.794) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 17.78 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 2.54 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
