(module HIROSE_CX90B-16P1 (layer F.Cu) (tedit 68D8B0A1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.325 -7.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HIROSE_CX90B-16P1 (at 6.295 -6.135 0) (layer F.Fab))
  (pad SH1 thru_hole custom (at -4.62 -3.225) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.6 2.0) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.5 -0.75)
          (xy 0.5 0.75)
          (xy 0.499 0.779)
          (xy 0.497 0.807)
          (xy 0.493 0.836)
          (xy 0.488 0.864)
          (xy 0.481 0.892)
          (xy 0.473 0.92)
          (xy 0.463 0.947)
          (xy 0.452 0.974)
          (xy 0.44 1.0)
          (xy 0.426 1.025)
          (xy 0.411 1.05)
          (xy 0.395 1.073)
          (xy 0.377 1.096)
          (xy 0.359 1.118)
          (xy 0.339 1.139)
          (xy 0.318 1.159)
          (xy 0.296 1.177)
          (xy 0.273 1.195)
          (xy 0.25 1.211)
          (xy 0.225 1.226)
          (xy 0.2 1.24)
          (xy 0.174 1.252)
          (xy 0.147 1.263)
          (xy 0.12 1.273)
          (xy 0.092 1.281)
          (xy 0.064 1.288)
          (xy 0.036 1.293)
          (xy 0.007 1.297)
          (xy -0.021 1.299)
          (xy -0.05 1.3)
          (xy -0.079 1.299)
          (xy -0.107 1.297)
          (xy -0.136 1.293)
          (xy -0.164 1.288)
          (xy -0.192 1.281)
          (xy -0.22 1.273)
          (xy -0.247 1.263)
          (xy -0.274 1.252)
          (xy -0.3 1.24)
          (xy -0.325 1.226)
          (xy -0.35 1.211)
          (xy -0.373 1.195)
          (xy -0.396 1.177)
          (xy -0.418 1.159)
          (xy -0.439 1.139)
          (xy -0.459 1.118)
          (xy -0.477 1.096)
          (xy -0.495 1.073)
          (xy -0.511 1.05)
          (xy -0.526 1.025)
          (xy -0.54 1.0)
          (xy -0.552 0.974)
          (xy -0.563 0.947)
          (xy -0.573 0.92)
          (xy -0.581 0.892)
          (xy -0.588 0.864)
          (xy -0.593 0.836)
          (xy -0.597 0.807)
          (xy -0.599 0.779)
          (xy -0.6 0.75)
          (xy -0.6 -0.75)
          (xy -0.599 -0.779)
          (xy -0.597 -0.807)
          (xy -0.593 -0.836)
          (xy -0.588 -0.864)
          (xy -0.581 -0.892)
          (xy -0.573 -0.92)
          (xy -0.563 -0.947)
          (xy -0.552 -0.974)
          (xy -0.54 -1.0)
          (xy -0.526 -1.025)
          (xy -0.511 -1.05)
          (xy -0.495 -1.073)
          (xy -0.477 -1.096)
          (xy -0.459 -1.118)
          (xy -0.439 -1.139)
          (xy -0.418 -1.159)
          (xy -0.396 -1.177)
          (xy -0.373 -1.195)
          (xy -0.35 -1.211)
          (xy -0.325 -1.226)
          (xy -0.3 -1.24)
          (xy -0.274 -1.252)
          (xy -0.247 -1.263)
          (xy -0.22 -1.273)
          (xy -0.192 -1.281)
          (xy -0.164 -1.288)
          (xy -0.136 -1.293)
          (xy -0.107 -1.297)
          (xy -0.079 -1.299)
          (xy -0.05 -1.3)
          (xy -0.021 -1.299)
          (xy 0.007 -1.297)
          (xy 0.036 -1.293)
          (xy 0.064 -1.288)
          (xy 0.092 -1.281)
          (xy 0.12 -1.273)
          (xy 0.147 -1.263)
          (xy 0.174 -1.252)
          (xy 0.2 -1.24)
          (xy 0.225 -1.226)
          (xy 0.25 -1.211)
          (xy 0.273 -1.195)
          (xy 0.296 -1.177)
          (xy 0.318 -1.159)
          (xy 0.339 -1.139)
          (xy 0.359 -1.118)
          (xy 0.377 -1.096)
          (xy 0.395 -1.073)
          (xy 0.411 -1.05)
          (xy 0.426 -1.025)
          (xy 0.44 -1.0)
          (xy 0.452 -0.974)
          (xy 0.463 -0.947)
          (xy 0.473 -0.92)
          (xy 0.481 -0.892)
          (xy 0.488 -0.864)
          (xy 0.493 -0.836)
          (xy 0.497 -0.807)
          (xy 0.499 -0.779)
          (xy 0.5 -0.75)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH3 thru_hole oval (at -4.32 0.325) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole custom (at 4.62 -3.225) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.6 2.0) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.5 -0.75)
          (xy -0.5 0.75)
          (xy -0.499 0.779)
          (xy -0.497 0.807)
          (xy -0.493 0.836)
          (xy -0.488 0.864)
          (xy -0.481 0.892)
          (xy -0.473 0.92)
          (xy -0.463 0.947)
          (xy -0.452 0.974)
          (xy -0.44 1.0)
          (xy -0.426 1.025)
          (xy -0.411 1.05)
          (xy -0.395 1.073)
          (xy -0.377 1.096)
          (xy -0.359 1.118)
          (xy -0.339 1.139)
          (xy -0.318 1.159)
          (xy -0.296 1.177)
          (xy -0.273 1.195)
          (xy -0.25 1.211)
          (xy -0.225 1.226)
          (xy -0.2 1.24)
          (xy -0.174 1.252)
          (xy -0.147 1.263)
          (xy -0.12 1.273)
          (xy -0.092 1.281)
          (xy -0.064 1.288)
          (xy -0.036 1.293)
          (xy -0.007 1.297)
          (xy 0.021 1.299)
          (xy 0.05 1.3)
          (xy 0.079 1.299)
          (xy 0.107 1.297)
          (xy 0.136 1.293)
          (xy 0.164 1.288)
          (xy 0.192 1.281)
          (xy 0.22 1.273)
          (xy 0.247 1.263)
          (xy 0.274 1.252)
          (xy 0.3 1.24)
          (xy 0.325 1.226)
          (xy 0.35 1.211)
          (xy 0.373 1.195)
          (xy 0.396 1.177)
          (xy 0.418 1.159)
          (xy 0.439 1.139)
          (xy 0.459 1.118)
          (xy 0.477 1.096)
          (xy 0.495 1.073)
          (xy 0.511 1.05)
          (xy 0.526 1.025)
          (xy 0.54 1.0)
          (xy 0.552 0.974)
          (xy 0.563 0.947)
          (xy 0.573 0.92)
          (xy 0.581 0.892)
          (xy 0.588 0.864)
          (xy 0.593 0.836)
          (xy 0.597 0.807)
          (xy 0.599 0.779)
          (xy 0.6 0.75)
          (xy 0.6 -0.75)
          (xy 0.599 -0.779)
          (xy 0.597 -0.807)
          (xy 0.593 -0.836)
          (xy 0.588 -0.864)
          (xy 0.581 -0.892)
          (xy 0.573 -0.92)
          (xy 0.563 -0.947)
          (xy 0.552 -0.974)
          (xy 0.54 -1.0)
          (xy 0.526 -1.025)
          (xy 0.511 -1.05)
          (xy 0.495 -1.073)
          (xy 0.477 -1.096)
          (xy 0.459 -1.118)
          (xy 0.439 -1.139)
          (xy 0.418 -1.159)
          (xy 0.396 -1.177)
          (xy 0.373 -1.195)
          (xy 0.35 -1.211)
          (xy 0.325 -1.226)
          (xy 0.3 -1.24)
          (xy 0.274 -1.252)
          (xy 0.247 -1.263)
          (xy 0.22 -1.273)
          (xy 0.192 -1.281)
          (xy 0.164 -1.288)
          (xy 0.136 -1.293)
          (xy 0.107 -1.297)
          (xy 0.079 -1.299)
          (xy 0.05 -1.3)
          (xy 0.021 -1.299)
          (xy -0.007 -1.297)
          (xy -0.036 -1.293)
          (xy -0.064 -1.288)
          (xy -0.092 -1.281)
          (xy -0.12 -1.273)
          (xy -0.147 -1.263)
          (xy -0.174 -1.252)
          (xy -0.2 -1.24)
          (xy -0.225 -1.226)
          (xy -0.25 -1.211)
          (xy -0.273 -1.195)
          (xy -0.296 -1.177)
          (xy -0.318 -1.159)
          (xy -0.339 -1.139)
          (xy -0.359 -1.118)
          (xy -0.377 -1.096)
          (xy -0.395 -1.073)
          (xy -0.411 -1.05)
          (xy -0.426 -1.025)
          (xy -0.44 -1.0)
          (xy -0.452 -0.974)
          (xy -0.463 -0.947)
          (xy -0.473 -0.92)
          (xy -0.481 -0.892)
          (xy -0.488 -0.864)
          (xy -0.493 -0.836)
          (xy -0.497 -0.807)
          (xy -0.499 -0.779)
          (xy -0.5 -0.75)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH4 thru_hole oval (at 4.32 0.325) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad MID1 thru_hole circle (at -3.32 -2.65) (size 0.75 0.75) (drill 0.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad MID2 thru_hole circle (at 3.32 -2.65) (size 0.75 0.75) (drill 0.45) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at -3.635 -3.65) (size 0.57 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 3.635 -3.65) (size 0.57 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B12 smd rect (at -3.025 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B1 smd rect (at 3.025 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -2.275 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B9 smd rect (at -1.825 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 2.275 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B4 smd rect (at 1.825 -3.65) (size 0.25 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -1.4 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B8 smd rect (at -1.0 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.6 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B7 smd rect (at -0.2 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B6 smd rect (at 0.2 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.6 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad B5 smd rect (at 1.0 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 1.4 -3.65) (size 0.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad SH5 smd rect (at -1.565 0.175) (size 1.71 2.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH6 smd rect (at 1.565 0.175) (size 1.71 2.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 5.75 1.5) (layer F.Fab))
)