(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HK4101F-XX-XX_XX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HK4101F-XX-XX_XX (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -6.35 3.81 0.00) (size 1.90 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.81 3.81 0.00) (size 1.90 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 6.35 -3.81 0.00) (size 1.90 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 0.00) (size 1.90 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 6 thru_hole circle (at -6.35 -3.81 0.00) (size 1.90 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HK4101F-DC6V-SHG/HK4101F-DC6V-SHG.3dshapes/RELAY-TH_HK4101F-XX-XX_XX.wrl"
		(offset (xyz -0.300 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)