(module easyeda2kicad:LDE-SMD_8P-L5.0-W5.0-P1.20-LS5.4-TR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LDE-SMD_8P-L5.0-W5.0-P1.20-LS5.4-TR (at 0 5.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -2.17 -1.80 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.17 -0.60 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 2.16 -1.80 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.16 -0.60 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 2.16 0.60 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.17 0.60 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -2.17 1.80 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.16 1.80 0.00) (size 1.50 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)