(module easyeda2kicad:PWRM-TH_HLK-PM01_C917667 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PWRM-TH_HLK-PM01_C917667 (at 0 11.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 14.70 -7.70 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 14.70 7.70 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -14.70 2.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -14.70 -2.50 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HLK-PM01/HLK-PM01.3dshapes/PWRM-TH_HLK-PM01_C917667.wrl"
		(offset (xyz 0.050 0.020 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)