(module "HLK10M05" (layer F.Cu)
  (descr "HLK-10M05-1")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 20.950 3.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 20.950 3.9) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HLK10M05" (at 20.950 3.9) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 7.8) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 42.500 -7.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 42.500 15.3) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model HLK-10M05.stp
    (at (xyz 0.83543304383285 -0.15354331084124 0.43307086614173))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
