(module "HLK5M05" (layer F.Cu)
  (descr "HLK-5M05")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 16.500 3) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 16.500 3) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HLK5M05" (at 16.500 3) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 6) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 33.600 -6) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 33.600 12) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model HLK-5M05.stp
    (at (xyz 0.66023623849463 -0.11811023622047 0.35944882340319))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
