(module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD (layer F.Cu) (tedit 6478E188)
  (descr "surface-mounted straight pin header, 2x05, 1.27mm pitch, double rows")
  (tags "Surface mounted pin header SMD 2x05 1.27mm double row")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.235) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HPH2-A-10-UA-SMT (at 0 4.235) (layer F.Fab))
  (pad 10 smd rect (at 1.95 2.54) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.95 2.54) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.95 1.27) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.95 1.27) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.95 0) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.95 0) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.95 -1.27) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.95 -1.27) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.95 -2.54) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.95 -2.54) (size 2.4 0.74) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
