(module HRO_PJ-320D-A (layer F.Cu) (tedit 6526C8D9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.175 -6.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRO_PJ-320D-A (at 0.905 6.385 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.5 0.0) (size 1.0 1.0) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.5 0.0) (size 1.0 1.0) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 6.2 3.25) (size 1.2 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 5.1 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.9 -3.25) (size 1.2 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)