(module "HRP7" (layer F.Cu)
  (descr "HRP7")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.037 4.778) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.037 4.778) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HRP7" (at 0.037 4.778) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.81 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.27 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.54 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.81 9 0) (size 0.93 1.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 2.875 90) (size 9 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BD62321HFP-TR.stp
    (at (xyz -0.18464567154411 0.036220473098004 0.0015748031144067))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
