(module HRS_CX90B1-24P (layer F.Cu) (tedit 6553791A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.894195 -8.136239 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRS_CX90B1-24P (at -0.228292 -7.167827 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd rect (at -2.625 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at 2.625 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P1 thru_hole oval (at -4.32 0.0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.75 2.07543090643) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 thru_hole oval (at 4.32 0.0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.75 2.07543090643) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at -2.125 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at -1.625 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.125 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.625 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.125 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.375 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.875 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.375 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 1.875 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 2.375 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 2.875 -5.75 90.0) (size 0.9 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at 2.125 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at 1.625 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at 1.125 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 0.625 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.125 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.375 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -0.875 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.375 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at -1.875 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at -2.375 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -2.875 -4.15 90.0) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.6 -3.05) (size 0.63 0.63) (drill 0.63) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.6 -3.115) (size 0.53 0.53) (drill 0.53) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P3 thru_hole circle (at -4.32 -5.05) (size 0.4064 0.4064) (drill 0.35) (layers *.Cu))
  (pad P4 thru_hole circle (at 4.32 -5.05) (size 0.4064 0.4064) (drill 0.35) (layers *.Cu))
  (fp_arc (start 3.7825 -3.1225) (end 4.04 -3.115) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.7825 -3.1075) (end 3.79 -2.85) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.79 -2.85) (end 3.41 -2.85) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.4175 -3.1075) (end 3.16 -3.115) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.4175 -3.1225) (end 3.41 -3.38) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.41 -3.38) (end 3.79 -3.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 6.32 1.59) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -3.67 -4.075) (end -4.32 -4.075) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 -4.4) (end -4.645 -4.4) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.645 -4.4) (end -4.645 -5.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 -5.7) (end -4.32 -6.025) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.995 -4.825) (end -3.995 -5.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.32 -5.7) (end -4.32 -6.025) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.37 -4.525) (end -3.37 -4.375) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.67 -4.375) (end -3.67 -4.075) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.995 -4.825) (end -3.67 -4.825) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.67 -4.525) (end -3.37 -4.525) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.67 -4.075) (end 4.32 -4.075) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 -4.4) (end 4.645 -4.4) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.645 -4.4) (end 4.645 -5.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 -5.7) (end 4.32 -6.025) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.995 -4.825) (end 3.995 -5.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.32 -5.7) (end 4.32 -6.025) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.37 -4.525) (end 3.37 -4.375) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.67 -4.375) (end 3.67 -4.075) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.995 -4.825) (end 3.67 -4.825) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.67 -4.525) (end 3.37 -4.525) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)