(module HRS_DF58-3P-1.2V_21_ (layer F.Cu) (tedit 66C0679E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.8 -5.87 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRS_DF58-3P-1.2V_21_ (at 6.7 -4.35 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2.025) (size 0.6 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.0 -2.025) (size 0.6 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -2.625 1.68) (size 0.85 1.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 2.625 1.68) (size 0.85 1.34) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 -2.025) (size 0.6 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)