(module HRS_FH23-39S-0.3SHW_05_ (layer F.Cu) (tedit 64C3DA59)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.925 -3.775 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRS_FH23-39S-0.3SHW_05_ (at 7.505 4.165 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.7 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.4 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.1 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.8 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.5 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.2 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.9 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.6 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.3 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.0 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -2.7 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -2.4 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.1 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.8 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.5 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.2 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.9 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.6 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.3 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.0 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.3 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.6 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0.9 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.2 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 1.5 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.8 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.1 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 2.4 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 2.7 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 3.0 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 3.3 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 3.6 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 3.9 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 4.2 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 4.5 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 4.8 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 5.1 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 5.4 -2.35) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 5.7 2.075) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask))
)