(module HRS_FH35C-25S-0.3SHW_50_ (layer F.Cu) (tedit 66C757B0)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.8 -4.6 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRS_FH35C-25S-0.3SHW_50_ (at 4.8 -3.6 0) (layer F.Fab))
  (pad 10 smd rect (at 0.9 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.1 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 2.7 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.3 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.6 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.2 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.8 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.4 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 3.0 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 3.6 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at 4.3 1.125) (size 0.4 0.95) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at -4.3 1.125) (size 0.4 0.95) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0.3 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -0.3 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -0.6 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -0.9 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -1.2 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -1.5 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -1.8 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.1 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -2.4 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -2.7 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -3.0 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -3.3 -1.475) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at -3.6 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)