(module HRS_U.FL-R-SMT_01_ (layer F.Cu) (tedit 64FE7EC0)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.371335 -2.239855 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HRS_U.FL-R-SMT_01_ (at 8.24735 3.171995 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.475 0.0) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.475 0.0) (size 1.1 2.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 1.55) (size 1.05 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)