(module easyeda2kicad:LED-SMD_HSDL-4400 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-SMD_HSDL-4400 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.90 -0.00 90.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.91 -0.00 90.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HSDL-4400#011/HSDL-4400#011.3dshapes/LED-SMD_2P-L2.1-W2.1-H2.2-LS3.8.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)