(footprint HSINK_529702B02500G (layer F.Cu) (tedit 684F83D6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -17.825 -13.935 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HSINK_529702B02500G (at -8.935 13.765 0) (layer F.Fab))
  (pad S1 thru_hole circle (at -12.7 0.0) (size 3.576 3.576) (drill 2.56) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 3.576 3.576) (drill 2.56) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)