(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HT90-XX-XXAX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -15.43) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HT90-XX-XXAX (at 0 15.43) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.90 -1.27 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1999956))
	(pad 5 thru_hole circle (at 8.90 -3.81 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1999956))
	(pad 4 thru_hole circle (at 5.10 11.43 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 11.43 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 6 thru_hole circle (at 8.90 -11.43 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HT90-DC12V-SCR/HT90-DC12V-SCR.3dshapes/RELAY-TH_HT90-XX-XXAX.wrl"
		(offset (xyz 1.160 -2.420 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)