(module easyeda2kicad:RELAY-TH_HTV6-DCXXV-SHA (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_HTV6-DCXXV-SHA (at 0 9.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 6.35 5.00 90.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.85 -5.00 90.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.85 5.00 90.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.35 0.00 90.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HTV6-DC12V-SHA/HTV6-DC12V-SHA.3dshapes/RELAY-TH_HTV6-DCXXV-SHA.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)