(module "HUSRSP13W64P254_3302X250X854P" (layer F.Cu)
  (descr "M20-8771346")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HUSRSP13W64P254_3302X250X854P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -15.24 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -12.7 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -10.16 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.62 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.08 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.54 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.08 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.62 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 10.16 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 12.7 1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 15.24 -1.11 0) (size 0.96 5.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model M20-8771346.stp
    (at (xyz -0.70078737153782 0 0.16141731908002))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
