(module "HUSSP10W40P127_2X5_635X340X420P" (layer F.Cu)
  (descr "M50-3600542R")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HUSSP10W40P127_2X5_635X340X420P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.54 1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 -1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.27 1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.27 -1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.54 1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.54 -1.675 0) (size 0.65 2.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model M50-3600542R.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
