(module easyeda2kicad:CONN-TH_HYC_HYC03-MDC603-128B (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.23) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_HYC_HYC03-MDC603-128B (at 0 7.23) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -3.25 -3.23 0.00) (size 1.50 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.25 -3.23 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -3.25 -0.42 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.50 -0.42 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.50 -0.42 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 3.25 -0.42 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -6.85 2.58 0.00) (size 3.10 3.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 8 thru_hole circle (at 6.85 2.58 0.00) (size 3.10 3.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 9 thru_hole oval (at -0.00 3.23 90.00) (size 1.40 3.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.999994))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HYC03-MDC603-128B/HYC03-MDC603-128B.3dshapes/CONN-TH_HYC_HYC03-MDC603-128B.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.650 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)